

 Contiene los archivos que componen la capa geoespacial en formato vectorial, los metadatos y las imágenes de referencia, todos con el mismo nombre pero diferente extensión, que se deben almacenar en el mismo directorio.



  - La capa vectorial en formato shapefile que se conforma de cuatro archivos que son indispensables para abrir el mapa, estos son:

  
  * shp: archivo principal que almacena la geometría de la entidad.

    * shx: archivo que almacena el índice de la geometría de la entidad.

    * dbf: tabla dBASE que almacena la información de atributos de las entidades.

    * prj: archivo con la información del sistema de coordenadas de la capa.



    Nota: para abrir la capa geoespacial en formato vectorial utilice un programa compatible con los archivos shapefile (SHP).



  - Un archivo con el metadato en formato xml,
  - Un archivo con el metadato en formato html,

  - Dos archivos con la imagen de vista previa en formato png.

  - Puede contener otros archivos de referencias o complementarios, para estos se recomienda leer el metadato de la capa geoespacial.
